|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рок важности дозволе | од | 14.06.2024. | до | 14.06.2034. |

Образац 1. РЕГИСТАР

ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Регистарски број:003/2 |
| 2. | Број досијеа: III-05-501-51/2023 |
| 3. | Врста дозволе за управљање отпадом | Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање  |
| 4. | Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:Регистарски број или име и лични број: |
| 5. | Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: „КОТЕКС-ЕКСПОРТ“ ДОО ЖИТИШТЕ, Житиште, ул. Генерала Драпшина бр.11Регистарски број или име и лични број: ПИБ 104823674, Матични број: 20247452 |
| 6. | Назив постројења или активности за које је дозвола издата: „КОТЕКС-ЕКСПОРТ“ ДОО ЖИТИШТЕ |
| 7. | Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општина Житиште, Општинска управа Житиште, Одељење за путну привреду, урбанизам, путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту животне средине |
| 8. | Број и датум издавања дозволе: III-05-501-51/2023 од 14.06.2024. године |
| 9. |  |
| 10. | Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада:Врста и количина отпада: неопасни отпад:16 02 14 - одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13,16 02 16 – компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15,16 08 01 – истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07),20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35.R oзнака: R13 – складиштење отпада намењених за било коју другу операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на местимањеговог настанка)На годишњем нивоу, за све врсте неопасног отпада, планирана годишња количина износи 300 тона. Локација, капацитет постројења и кратак опис: Објекат за складиштење “КОТЕКС-ЕКСПОРТ“ ДОО Житиште, изграђен је у средишњем делу Житишта, у улици Генерала Драпштина бр. 11. Најближи стамбени објекти су удаљени око 50м. Простор који захвата анализирани пројекат је 29 ари и 93 м2, парцела 659 површине 1219 м2 и парцела 660 површине 1774 м2.Просторна локација објекта је на к.п. број 659 и 660 К.О. Житиште окружена саобраћајницом ( југозападно – улицом Генерала Драпшина), а са осталих страна стамбеним објектима. Анализирани пројекат је регистрован као „КОТЕКС-ЕКСПОРТ“ ДОО ( шифра делатности 51570 – трговина на велико отпацима и остацима) тј. као систем за прихватање, тј. откуп чврстог неопасног отпада (отпадних издувних система аутомобила са катализаторима, неопасног ЕЕ отпада. Разврставање о отпрема отпада у већим количинама до купца ( извоз ). Грађевинска парцела на којој се налази анализирани објекат ( састављен је од две грађевинске парцеле 659 и 660) је површине 29 ари и 93 м2 са ужом страном према улици Генерала Драпшина.На парцели се налазе следећи објекти:* Новоизграђени пословни објекат на парцели 660 има површину 533 м2;
* Постојећи објекти на парцели 659 који се не користе у пословне намене.

Начин управљања отпадом: На улазу у објекат обавља се мерење на колској ваги. Обавља се преглед садржаја и затим се обавља складиштење у одговарајући радни простор ( затворени магацински простор ).Објекат је ограђен оградом висине 2м и сакупљени неопасни отпад је стално под надзором. На самој локацији омогућен је довољан простор за манипулацију возила која довозе и одвозе отпад. Објекат „КОТЕКС-ЕКСПОРТ“ ДОО Житиште, има намену за складиштење и искоришћавање отпада: Операција искоришћења отпада R13R листа: Операције искоришћење отпада – R13 операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада намњених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка)Пројективани капацитет складишта је 45 тоне – затворени простор у хали је површине 533 м2. Запремина простора које се може искористити за складиштење је 400 м2. Овај простор омогућава складиштење неопасног отпада, од чега је 250 м3 намњено за складиштење отпадног електичног и електронског неопасног отпада, 150 м2 за складиштење отпадних катализатора. Пројектовани капацитет складишта у хали је 45 тона.Неопасни отпад се у хали складишти у џамбо врећама (отпадна керамика од коришћених катализатора пре механичке припреме, отпадна електрична и електронска опрема) .Отпадна керамика се складишти у полиетиленске вреће. Истрошени катализатори у металној облози се складиште у металним боксовима.Укупна запремина корисног простора намењеног за складиштење неопасног отпадау постројењу, које обухвата 75% укупног простора складишта износи:* Затворени простор у хали је површине 533 м2.

Запремина простора које се може искористити за складиштење је 533x0,75x2 = 800м3. Овај простор омогућава складиштење отпада до 2м, од чега је 500м3 намењено за складиштење отпадногелектричног и електронског отпада, 300 м3 за складиштење отпадних катализатора. Превозно средство: Пријем отпада је из сопственог возила, а отпрема отпада за извоз је преко овлашћеног транспорта. |

Име и презиме овлашћеног лица

Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Да на прописан начин воде евиденцију о прикупљеним количинама отпада, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште, као и спречавање опасности по животну средину предузимањем мера превенције.

Спречавање удеса и одговор на удес: У случају удеса одмах о томе обавестити органе надлежне за поступање у вандредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређују наведена делатност.

Мере у случају коначног престанка рада постројења:

Може престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног орагана, по предлогу плана затварања постројења који је оператер приложио као пратећу документацију.

Извештавања: Да се прирджава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Промене:а) **измена дозволе**б) одузимање дозволе |
| 12. | Напомене: По захтеву Оператера издаје се дозвола за управљање отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Сл. гласник РС“, број 93/2019), Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Сл. гласик РС“, број 38/2018), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број 56/2010, 93/2019 и 39/2021) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, број 98/2010). Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број 56/2010, 93/2019 и 39/2021). |

Име и презиме овлашћеног лица

2